Установка

1. Поместите шаблон в необходимое положение и нарисуйте полностью видимый контур (высота должна составлять приблизительно 15 см от пола).
2. Просверлите 4 отверстия диаметром приблизительно 6 мм. Затем выпилите отверстие по контуру.
3. Перед тем, как зафиксировать внешнюю раму, поместите ее в центр вместе с туннельным элементом и внутренней рамой (просто устанавливайте их вместе).
4. Теперь закрепите внешнюю и внутреннюю раму с помощью 8 винтов, входящих в комплект. Затем винты можно закрыть пластмассовыми колпачками.

**Совет:**

Чтобы помочь вашей собаке привыкнуть к двери, оставьте ее открытой и приманивайте собаку едой или лакомствами.

Важное примечание

• Не устанавливайте дверцу под дверной ручкой.

• Металлическая задняя панель защищает от незваных гостей, а также от ветра и непогоды. Чтобы открыть дверь для собаки, просто сдвиньте металлическую заднюю панель вверх, потянув за наконечник шнурка, и отодвиньте ее.

• Осторожно запирайте дверь для собак, если вы уезжаете на длительный период, и при необходимости ставьте напротив нее тяжелые предметы, чтобы избежать вторжения в ваш дом незваных гостей.

• Если у вас возникнут сомнения, перед установкой дверцы для собак проконсультируйтесь со своей страховой компанией о том, какие меры безопасности необходимо предпринять, чтобы избежать лишения страхового покрытия в случае взлома.

**Гарантия:**

TRIXIE предоставляет 3-летнюю гарантию на данное изделие на случай каких-либо неисправностей, которые могут быть вызваны некачественными материалами или дефектной продукцией. Замен и ремонт бракованных изделий производится по усмотрению производителя, при условии, что неисправность не была вызвана неосторожностью, неправильным использованием или нормальным износом. Гарантийный срок начинается с момента покупки изделия, и является действительным при наличии чека.